ІНСТРУКЦІЯ 

з охорони праці при роботі з протруювачами насіння

1. Загальні вимоги безпеки 

1.1. Ця інструкція призначена для працівників, зайнятих обслуговуванням протруювачів насіння. 
1.2. Висока виробнича дисципліна, знання і точне виконання вимог інструкцій забезпечують безпеку працюючого, збереження машин і устаткування. 

1.3. Особи, які приймаються на роботу, проходять медичний огляд у порядку, встановленому органами охорони здоров’я. 

1.4. До самостійної роботи допускаються особи, які пройшли інструктажі (вступний і первинний на робочому місці), які ознайомилися з особливостями та прийомами безпечного виконання роботи і пройшли стажування протягом 2 - 14 змін під керівництвом бригадира або досвідченого наставника. 

1.5. Дозвіл на самостійне виконання робіт (після перевірки отриманих знань та навичок) дає керівник робіт, проходження інструктажів і допуск до самостійної роботи фіксуються в журналі реєстрації проведення інструктажів на робочому місці з зазначенням дати, теми, номера інструкції або її найменування і супроводжуються підписами інструктували та інструктує.
1.6. До робіт з обслуговування протруювачей насіння допускаються особи не молодше 21 року (для осіб чоловічої статі) і жінки не молодше 35 років, які пройшли медичний огляд, виробниче навчання. 

1.7. До робіт з обслуговування протруювачей насіння допускаються особи, які вже витратили прийоми безпечного виконання робіт. 
1.8. Виконуйте тільки ту роботу, яка доручена вам керівником робіт, не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передоручати свою роботу іншим особам. 
1.9. Курите тільки в спеціально відведених та обладнаних для цих цілей місцях, що мають бачки з водою або ящик з піском і напис "Місце для куріння". 

1.10. Не паліть в полі в період дозрівання зернових культур, збирання, стогування соломи, сіна тощо, на стаціонарних зерноочисних і зерносушильних комплексах, а також на складах ПММ, аміачної води, пестицидів, в місцях приготування робочих розчинів і сумішей пестицидів, консервантів і мінеральних добрив, а також при роботі з ними. 

1.11. Поява на роботі в нетверезому вигляді та розпиття на виробництві спиртних напоїв забороняються, так як це є грубим порушенням правил внутрішнього розпорядку і призводить до аварій і травм. 

1.12. При роботі в полі відпочивайте і приймайте їжу в польових вагончиках, а при їх відсутності в спеціально відведених для цієї мети місцях, які повинні бути обладнані навісом, блискавкозахистом і позначені добре видними з усіх боків віхами висотою            2,5 - 3 м і ліхтарями для освітлення в темний час доби. 

1.13. Не відпочивайте під транспортними засобами і сільськогосподарськими машинами, в копицях, скиртах, високій траві, чагарнику та інших місцях, де можливий рух машин. 

1.14. На час грози всі види польових робіт припиніть і сховайтеся в обладнаному відповідно до п. 1.10 місці для відпочинку. 

1.15. Не укривайтеся від грози в кабінах машин, під машинами, в копицях, стогах і скиртах, під одиночними деревами та іншими предметами, що підносяться над навколишньою місцевістю. 

1.16. При груповій роботі (двоє або більше працівників) керівником робіт з числа працівників призначається старший. Виконання розпоряджень старшого обов’язково для інших працівників та обслуговуючого персоналу. 

1.17. В процесі виробничої діяльності на працівників впливають небезпечні та шкідливі виробничі фактори: 

- Рухомі машини та механізми; 

- Рухомі частини виробничого обладнання; 

- Матеріали, руйнуються конструкції; 

- Підвищена або знижена температура поверхонь обладнання і матеріалів; 

- Підвищена напруга в електричному ланцюзі, при замиканні якої воно може пройти через тіло людини; 

- Гострі кромки, задирки і шорсткості на поверхні заготовок, інструментів та обладнання; 

- Розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги); 

- Підвищені запиленість і загазованість повітря робочої зони; 

- Підвищена або знижена температура повітря робочої зони; 

- Підвищений рівень шуму на робочому місці; 

- Підвищений рівень вібрації; 

- Підвищена або знижена вологість повітря; 

- Підвищена або знижена рухливість повітря; 

- Недостатня освітленість робочої зони; 

- Підвищений рівень ультрафіолетової радіації. 

1.18. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори реалізуються в травми або захворювання при небезпечному стані машин, устаткування, інструментів, середовища та вчиненні працівниками небезпечних дій. 

1.18.1. Небезпечні стани: 

- Відкриті обертові і рухомі частини машин та обладнання; 

- Слизькі поверхні; 

- Захаращеність робочого місця сторонніми предметами і технологічним продуктом. 

1.18.2. Небезпечні дії: 

- Використання машин, обладнання, інструменту не за прямим призначенням і в несправному стані; 

- Відпочинок працівників у невстановлених місцях; 

- Виконання робіт при несприятливих атмосферних явищах (гроза, ураган, зливові дощі, град, смерч тощо); 

- Робота або знаходження під піднятим вантажем; 

- Виконання робіт в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 

1.19. Небезпечні дії: 

- Робота з протруєним насінням без ЗІЗ; 

- Підвищений рівень вмісту агрохімікатів і пестицидів на робочих місцях; 

- Потрапляння агрохімікатів і пестицидів на відкриті ділянки тіла. 

1.20. Працюйте в засобах індивідуального захисту. 

1.21. Вивчіть правила користування засобами пожежогасіння, забезпечте до них вільний доступ. Не використовуйте пожежний інвентар для інших цілей. 

1.22. Вивчіть прийоми звільнення постраждалих від дії електричного струму і надання першої долікарської допомоги при травмуванні працівників. 

1.23. Якщо стався нещасний випадок, надайте потерпілому першу (долікарську) допомогу (за відсутності людей на місці події - самодопомога) і повідомте керівника робіт про нещасний випадок. 

1.24. Повідомте керівника робіт про несправності машин, що виникли в процесі робіт, самостійне усунення яких може привести до аварії і нещасних випадків. 
Усувайте такі несправності і небезпеки при обов’язковій участі керівника робіт із залученням допоміжних працівників з використанням інструменту та пристроїв, що гарантують безпечне виконання цієї операції. 

1.25. На території господарств, в виробничих, санітарно-побутових приміщеннях, на робочому місці дотримуйте чистоту. Виконуйте правила особистої гігієни. 
1.26. Особи, які порушили вимоги інструкції, притягуються до відповідальності згідно правилам внутрішнього розпорядку господарства, за винятком випадків, коли порушення вимог тягне кримінальну відповідальність. 

1.27. Усі працівники перед допуском до роботи з обслуговування протруювачей насіння повинні пройти обов’язкове навчання з питань дотримання санітарних норм, правил і гігієнічних вимог при поводженні з пестицидами і агрохімікатами, включаючи їх зберігання і транспортування в установах держсанепідслужби. 


2. Вимоги безпеки перед початком роботи 


2.1. Огляньте засоби індивідуального захисту, переконайтесь в їх справності і відповідно вашому розміру. Надіньте засоби індивідуального захисту, заправте і застебніть спецодяг на всі ґудзики, не допускайте звисаючих кінців, підберіть волосся під головний убір. Косинку слід пов’язати так, щоб не було вільно звисаючих кінців. 

2.2. Не переодягайтесь поблизу обертових або рухомих деталей і механізмів машин і обладнання. 
2.3. При отриманні від керівника робіт завдання ознайомтеся з маршрутами руху агрегату (машини) до місця роботи і схемою руху під час роботи. 
2.4. Переконайтеся в повній справності і комплектності машин, обладнання та інструменту для протруювання. 

2.5. Огляньте робоче місце. 

2.6. Переконайтеся в наявності, справності, надійності кріплення і фіксації захисних кожухів і огороджень механічних приводів робочих органів. 

2.7. Перевірте і переконайтеся в надійності кріплення і правильності регулювання робочих органів машин. 

2.8. Перевірте роботу машин, устаткування на холостому ходу, переконайтеся у відсутності стороннього шуму, підвищеної вібрації, запаху гару і т.д. 

2.9. Перевірте наявність і справність інструменту, інвентарю та пристосувань: 

- Молоток повинен мати поверхню бойка злегка опуклу, гладку, без вибоїн і наклепів, він повинен бути надійно насаджений на дерев'яну ручку і расклінен загостреним металевим клином; 
- Гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і головок болтів і не повинні мати виробітку, тріщин, забоїн і задирок. Розсувні ключі не повинні мати люфту в рухомих частинах; 
- Напилки, шабери, стамески, долота та іншої ручної інструмент повинні мати ручку з металевим кільцем, що оберігає від сколювання. Робочі частини інструменту повинні бути правильно заточені і не мати забоїн та інших пошкоджень; 

- Ручки ручного інструменту повинні бути виготовлені з сухого дерева твердих і в'язких порід (клен, дуб, в'яз, горобина тощо). 

Поверхня ручки має бути гладкою, рівно зачищеною, без тріщин, задирок, сучків і слідів масла, з поздовжнім розташуванням волокон по всій довжині; 

- Ударні інструменти (зубило, борідок, просічка, керн і т.п.) не повинні мати скошених чи збитих потилиць, задирок; 

- Викрутка повинна бути з прямим стержнем, міцно закріпленим в ручці, повинна мати рівні бічні грані; 

- Тара, носилки і т.п. повинні бути справні, не мати виступаючих цвяхів, прутів, зламаних дощок і т.п.; 

- Для перенесення інструментів, якщо це потрібно за умовами роботи, кожному робітникові виділяється сумка або легкий переносний ящик. 

2.10. Не приступайте до роботи на несправній машині (агрегаті, обладнанні) при відсутності або несправності засобів індивідуального захисту, не користуйтеся несправним інструментом, інвентарем і пристосуваннями. 

2.11. Переконайтеся, що робочі місця, майданчики і сходи (машин і виробничих будівель) не захаращені сторонніми предметами, що не залиті маслом, паливом та іншими технічними рідинами, які не засипані технологічним продуктом, чи не забруднені грудками землі. 

2.12. Керівник робіт знайомить працюючих з характеристикою препарату, особливостями його впливу на організм людини, запобіжними заходами, правилами виробничої та особистої гігієни, надання першої долікарської допомоги у випадках отруєнь. 

2.13. Для проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами використовуються тільки технології, техніка та обладнання, що пройшли в установленому порядку гігієнічну і технологічну оцінку і які мають відповідне санітарно-епідеміологічний висновок установ держсанепідслужби. 

2.14. Перед початком сезону робіт всі машини, апаратура та обладнання повинні бути перевірені на готовність і повністю відремонтовані. Відповідальні за проведення необхідних підготовчих робіт та справність використовуваних машин і устаткування керівники господарств (організацій) або робіт. 

До початку роботи з протруювачами насіння: 

- Перевірити правильність складання вузлів машини; 

- Відрегулювати розташування робочих органів; 

- Випробувати машину в робочому стані, використовуючи в якості робочого розчину чисту воду; 

- Привести у відповідність до вимог технології витрата робочої рідини. 
2.15. На машинах повинні бути короткі написи, що попереджають про небезпеку роботи без засобів індивідуального захисту. 

3. Вимоги безпеки під час роботи 
3.1. Під час роботи забороняється приймати їжу, пити, курити, знімати засоби індивідуального захисту. 

3.2. При роботі вручну дотримуйтесь норми гранично допустимих навантажень при підйомі і переміщенні ваг вручну. 

3.3. Вивантаження протравленого насіння повинна проводитися в щільно пригнані до вивантажним пристроям мішки з міцних, непроникних для пестицидів матеріалів. Мішки з насінням повинні зашивати механізованим способом. На мішках повинен бути чітка інформація - "протравлено". 

3.4. У разі відсутності можливості упаковки насіння в спеціальну тару на протравочних майданчиках господарств протруєне насіння повинні завантажуватися безпосередньо в завантажувачі сівалок. 

Не допускається пересипання розфасованих протравленого насіння в іншу тару. 

3.5. У приміщеннях, де встановлено обладнання для протруювання і виробляється розфасовка насіння, не допускається проводити інші роботи. 

3.6. Залишки не використаних за зміну пестицидів передаються черговій зміні із записом у книзі обліку витрати протравленого насіння. При припиненні на тривалий час робіт по протруюванню агрегат знешкоджується, а залишки пестицидів здаються на склад, про що також робиться запис в журналі обліку. 

3.7. Протруєне насіння зберігаються в спеціальних приміщеннях. 

3.8. При зберіганні, навантаженні (розвантаження), транспортуванні та сівбі протравленого насіння необхідно дотримуватися такі ж заходи безпеки, як і при роботі з пестицидами. 
3.9. Протруєне насіння повинні зберігатися в мішках (з щільної тканини, паперових або поліетиленових) або в силосних ємкостях, що мають пристрої для подачі насіння в автонавантажувачі сівалок. Не допускається зберігання протравленого насіння насипом на підлозі і майданчиках. 

3.10. Роботу проводьте згідно з отриманим завданням і технологією. 

3.11. Проїзд до місця роботи і назад здійснюйте тільки на автобусах і обладнаних для перевезення людей транспортних засобах. 

Забороняється проїзд в кузовах тракторних причепів і на не обладнаних для цих цілей автомобілях. 
3.12. Не перебувайте на шляху проходження рухомої машини (агрегату). Не наближайтеся з бічної сторони до машині, що рухається на відстань менше 5 м. Наближайтеся до машини (агрегату) на меншу відстань тільки після повідомлення водія та повної зупинки машини (агрегату). 

3.13. У разі припинення в процесі роботи подачі палива, електричної енергії, появи сторонніх шумів, вібрації, запаху гару, поломки огороджень і т.д. заглушите або відключіть обслуговуючу машину (установку, обладнання) і повідомте керівника робіт. 
3.14. Не вмикайте та не зупиняйте (крім аварійних випадків) машини, механізми, устаткування, робота на яких вам не доручена керівником. Під час роботи не застосовуйте прийоми, що прискорюють роботу, за рахунок порушення вимог безпеки. 
3.15. Щоб уникнути нещасних випадків в охоронній зоні ліній електропередач (ЛЕП): 
- Не користуйтеся під обірваними проводами і не наближайтеся до них і опорам ближче ніж на 20 м; 

- Припиніть роботу при сильному вітрі, грозі, дощ та віддалитеся за межі охоронної зони на відстань не менше 40 м; 

- Не робіть самостійних заходів до зняття з машини впав дроти; 

- Не торкайтеся до опор, не влазити на них. 

3.16. Під час роботи використовуйте покладені засоби індивідуального захисту.

3.17. При протруюванні насіння всередині закритих приміщень включите вентиляційні та аспіраційні установки. Роботи при відключених вентиляційних та аспіраційних установках, а також за їх відсутності забороняються. 

3.18. При протруюванні насіння на відкритих майданчиках перебуваєте з навітряного боку. 
3.19. Перед включенням протруювальної машини переконайтеся, що працівники перебувають на безпечній відстані. 
3.20. Завантаження зерна протруювальна машин здійснюйте дерев'яними або пластиковими лопатами. Ні в якому разі не застосовуйте металеві лопати. Забороняється завантаження зерна за допомогою рук, ніг. 
3.21. Під час роботи забороняється чіпати обертові частини протруювальної машини, а також пхати руку (ногу) в машину. 

3.22. Розчини для протруювання готуйте в спеціальних закритих ємностях. 

3.23. При незначних поломках машини під час роботи її необхідно зупинити і провести ремонтні роботи в засобах індивідуального захисту; при серйозних поломках машину звільняють від препаратів, знешкоджують і доставляють на пункт ремонту. Після ремонту перевірка проводиться на робочих режимах. 

3.24. При роботі з машинами не забороняє: 
- Під час роботи механізмів проводити підтяжку болтів, сальників, ущільнювачів, хомутів, магістралей, ланцюгів і т.п .; 
- Відкривати кришки і люки бункерів і резервуарів, що знаходяться під тиском, розкривати нагнітальні клапани насосів, запобіжні й редукційні клапани, прочищати наконечники і брандспойти, вигвинчувати манометри. 

3.25. Рухомі і обертові частини машин повинні бути огороджені згідно з єдиними вимогами до конструкції тракторів і сільгоспмашин з безпеки та гігієни праці. 
3.26. Заправку машин необхідно проводити тільки при повній їх зупинці. 

3.27. Забороняється використовувати машини та іншу апаратуру не за призначенням або в несправному стані. 

3.28. Робочі розчини готуються: 
- На спеціальних заправних майданчиках (пунктах), що мають тверде покриття (бетон, асфальтування та ін.); 

- Безпосередньо в ємностях (баках). 

На майданчиках повинні бути апаратура для приготування робочих розчинів, резервуари з водою, баки з герметичними кришками і пристосування для заповнення резервуарів протруювача насіння (насос, шланги), ваги з важками, невеликий допоміжний інвентар, а також аптечка, мило, рушник, рукомийник. 

3.29. До приготування робочого розчину і перед заповненням ємності протруювача насіння необхідно ще раз перевірити відповідність препаратів їх найменуванню й призначенню. Обов'язковій систематичної перевірці підлягає також якість приготованого робочого розчину (відповідність концентрації робочого розчину заданої). 

3.30. Перед початком робіт з приготування робочих розчинів необхідно перевірити справність змішувачів, наявність в баках фільтрів і стан змішувачів. 

3.31. Наповнення ємностей контролюється тільки по рівнемірів. Не допускається відкривати люк і перевіряти наповнення візуально, а також заправляти без наявності в них фільтрів. 
При заповненні ємностей необхідно перебувати з навітряного боку. Не допускається попадання препаратів на відкриті ділянки тіла. 

3.32. Кількість препаратів, що знаходяться на майданчику, не повинно перевищувати норму одноденного використання. Крім тари з препаратами на майданчику повинні знаходитися ємності з водою і гашеним вапном. 

3.33. По завершенні робіт забороняється залишати без охорони пестициди і агрохімікати або приготовані робочі розчини. 

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
4.1. Дотримуйтеся обережності при виявленні вибухонебезпечних предметів (гранат, снарядів, мін і т.д.). При виявленні цих предметів роботу припиніть, позначте місце і повідомте керівника робіт про їх виявлення. 

4.2. У разі виникнення пожежі на стаціонарних об'єктах викличте пожежну команду, повідомте керівника робіт і прийміть заходи до ліквідації осередку загоряння. 

4.3. При ураженні працівника електричним струмом як можна швидше звільніть потерпілого від його дії (тривалість дії струму визначає тяжкість травмування), для цього швидко відключіть рубильник або інший пристрій. 

4.4. При неможливості швидкого відключення електроустановки прийміть заходи по звільненню потерпілого від струмопровідних частин: 

- При звільненні потерпілого від струмопровідних частин або проводу під напругою до 1000 В користуйтеся мотузкою, палицею, дошкою чи іншими сухими струмонепровідними предметами або відтягніть потерпілого за одяг (якщо він сухий і відстає від тіла), наприклад за поли піджака або пальто, комір, уникаючи при цьому дотику до оточуючих металевих предметів і частинам тіла потерпілого, які не прикритим одягом; 
- Якщо потерпілий стосується дроту, який лежить на землі, то перш ніж підійти до нього, підкладіть собі під ноги суху дошку, згорток сухого одягу або яку-небудь суху, що не проводить електричний струм підставку, і відокремте провід від потерпілого за допомогою сухої палки, дошки. Рекомендується при цьому діяти по можливості однією рукою; 
- Якщо потерпілий судорожно стискає в руці один струмопровідний елемент (наприклад, провід), відокремте потерпілого від землі, просунувши під нього суху дошку, відтягнувши ноги від землі мотузкою або відтягнувши за одяг. Дотримуйтесь при цьому описані вище заходи безпеки; 

- При відтягуванні постраждалого за ноги не торкайтеся його взуття або одягу, якщо ваші руки не ізольовані чи погано ізольовані, так як взуття та одяг можуть бути сирими і з'явитися провідниками електричного струму. Для ізоляції рук, особливо якщо необхідно торкнутися тіла постраждалого, не прикритого одягом, надіньте діелектричні рукавички, при їх відсутності обмотайте руки шарфом або використовуйте будь-яку іншу сухий одяг; 

- Якщо немає можливості відокремити потерпілого від струмопровідних частин або відключити електроустановку від джерела живлення, то перерубаєте дроти сокирою з сухим дерев'яним сокирищем або перекусіть їх інструментом з ізольованими ручками (пасатижі, кусачки). Перерубувати і перекушуйте дроти пофазно, тобто кожен провід окремо. Можна скористатися і неізольованим інструментом, але треба обернути його рукоятку сухою вовняною або прогумованою матерією; 

- Якщо поразка відбулося на ЛЕП, вдамося до короткого замикання всіх проводів, для цього накиньте на них дріт, металевий трос або голий провід. Перед замиканням дротів ЛЕП один кінець накидається дроти заземлите (підключіть до металевої опорі, заземляючому спуску і т.д.). 

Слідкуйте за тим, щоб накидатися провід не торкнулася потерпілого або людей, які надають допомогу. 

4.5. Якщо уражений знаходиться в свідомості, але злякався, розгубився і не знає, що для звільнення від струму йому необхідно відірватися від землі, різким окриком "підстрибни" змусьте його діяти правильно. 

4.6. При виникненні пожежі на електроустановках перший, який помітив загоряння, повинен повідомити про це в пожежну охорону, відповідального за електрогосподарство начальнику цеху. 

4.7. При виникненні пожежі в самій електроустановці чи поблизу неї в першу чергу до прибуття пожежників зробіть відключення електроустановки від мережі. Якщо це неможливо, то спробуйте перерізати проводи (послідовно, по одному) інструментом з ізольованими ручками. 

4.8. При гасінні пожежі під напругою користуйтеся вуглекислотними ручними вогнегасниками типу ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 або стаціонарним типу ОСУ-5, а також вуглекислотні-брометиловий ОУБ-3, ОУБ-7, при цьому не торкайтеся до проводів і кабелям, корпусам електроустановок. Можна використовувати для гасіння сухої чистий пісок. При користуванні вогнегасниками ВП-1 та ОП-2 не направляйте струмінь порошку на розпечені предмети - можливий вибух.

4.9. Чи не застосовуйте для гасіння пожежі в електроустановці, що під напругою, хімічно пінні або хімічно повітряно-пінні вогнегасники. 

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи 

5.1. Вимкніть машину за допомогою кнопки і висмикніть штепсельну розетку. 

5.2. Очистіть машину від залишків зерна і отрутохімікатів. 

5.3. Зніміть засоби індивідуального захисту, зберігайте їх у спеціально обладнаних місцях. При необхідності їх чищення чистку виробляєте відповідно до вимог безпеки. 

5.4. Вимийте руки і обличчя з милом. Прополощіть рот. При необхідності прийміть душ. 

5.5. Приведіть у порядок робоче місце. Очистіть інструмент, пристосування і покладіть у відведене для них місце. 

5.6. Вимийте руки і обличчя теплою водою з милом або прийміть душ. 

5.7. При здачі зміни повідомте змінника про технічний стан машини або обладнання і розкажіть про особливості виконання роботи.

