ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ ЗЕРНОСУШАРОК
І.      Загальні вимоги
1. До обслуговування зерносушарок допускаються особи, які досягли 18 річчя, пройшли медичну комісію, практичне навчання з охорони праці, інструктаж з правил пожежної безпеки при роботі на сушарках.
2. Всі працівники перед початком роботи проходять первинний інструктаж на робочому місці, а потім протягом 2 - 3 змін працюють під наглядом керівника робіт,
3. Обслуговувати зерносушарку необхідно тільки в спецодязі.
4. При обслуговуванні зерносушарки слідкувати за справністю обладнання, огороджень, решіток та інших запобіжних пристроїв, які забезпечують безпечні умови праці.                       

 5. Усунення несправностей, завалів І підпорів зерна, а також ремонт і очистку обладнання сушарки виконувати тільки після повної її зупинки. Перед початком ремонту вимкнути електродвигун, а на пускову апаратуру повісити спеціальну табличку з написом: "Не вмикати — ремонт", чи "Не вмикати — працюють люди".
6. Категорично забороняється ремонтувати і змащувати частини механізмів, що обертаються.
П.     Вимоги безпеки перед початком роботи
1. Про всі несправності, які не можуть бути усунені самостійно у відповідності з інструкціями, негайно повідомити свого керівника.
2. В приміщенні сушарки не повинно бути протягів, швидкість повітря не повинна перевищувати  0,7м/сек,
3. При роботі топки не можна торкатися руками відкритих гарячих поверхней топки, камери нагріву, вентиляторів і повітропроводів агента сушіння.
 4. Двері щитів управління на сушарці повинні бути надійно замкнуті з допомогою спеціальних запорів.
5. Запуск топки перед початком сушильного сезону, після ремонту чи тривалої зупинки повинен виконуватись у присутності головного спеціаліста підприємства.
6. Перед розпалюванням топки ЇЇ необхідно ретельно оглянути, а перед пуском сушарки перевірити всі апарати, механізми, прибери, які повинні знаходитись у справному стані
7. Люки в газорозподільних і відводящих камерах сушарки під час роботи повніші бути ретельно закриті.
8. Під час роботи вентилятора забороняється відкривати оглядові люки повітроводів.
III.   Вимоги безпеки під час роботи
1. При обслуговуванні норій виконувати наступні вимоги безпеки:
1.1. Слідкувати, щоб краї норійної стрічки не зачіпали, а ковші не вдаряли по внутрішніх стійках норійних труб;
1.2. Норійні труби, головки норій, оглядові люки повинні бути щільними І не пропускати пилу і зерна, а у випадку виявлення несправностей необхідно їх усунути;
1.3. При необхідності розчистки башмака норії від завалу працівник повинен впевнитися в тому, що привод норії вимкнутий, поставлений на гальмо і можливість зворотного ходу виключена;
2
1.4. Башмак норії очищати від продукту тільки спеціальними скребками з гладкою ручкою, при цьому необхідно бути обережним, щоб у випадку зворотного випадкового ходу норійної стрічки ковшами не захватало руки;
1.5. Забороняється спускатися і працювати в норійних приямках, якщо вони не освітлені, не перевірені, не очищені від залишків зерна і не перевірені на відсутність вуглекислого газу.
2. При обслуговуванні стрічкового транспорту не допускати:

2.1. Змазувати    привідний    ремінь    каніфолем    чи    іншими засобами;
2.2. Пробуксовки стрічки транспортера;
23. Тягнути за стрічку руками, допомагаючи ходу при пуску транспортера;
2.4. Ремонтувати транспортер під час роботи;
2.5. Виляння стрічки в сторону під час роботи;
3. Забороняється проводити ремонт електрообладнання та електроприводів працівникам, що не мають допуску до роботи в електроустановках;
4. Після кожного згасання факел}/ ретельно провітрювати топку, Не допускати скупчення в топці парів палива чи газів,що створюють вогненебезпечну суміш.
5. Забороняється залишати працюючу топку без нагляду;  
6. Під час роботи сушарки постійно слідкувати за справним станом випускних механізмів і не допускати їх засмічення;
7. У випадках загорання зерна в сушарці необхідно негайно:
7.1. Перекрити подачу палива в топку;
7.2. Перекрити подачу зерна з сушарки в склад, не перекриваючи подачі сирого зерна в сушарку,
7.3. Встановити випускний механізм на максимальний випуск зерна;
7.4. Зерно з сушарки випускати на підлогу, тліюче зерно збирати в металеві ящики чи відра і ретельно заливати водою.
8. Категорично забороняється тушити зерно водою в самій сушарці.
9. У випадку появи запаху паленого зерна негайно вимкнути топку і зупинити вентилятори, зупинити подачу зерна з сушарки, подачу сирого зерна зупинити тільки у тому випадку, якщо сушарка заповнена зерном. Виявити та усунути недоліки.
IV. При закінченні роботи
Привести   в    порядок    робоче    місце  та  інструментент.

